Обе платы сделаны из односторонего стекл-та, соединяются штыревыми разъемами и двумя втулками с винтиками. Сам "стакан" спидометра нужно немного доработать, но это индивидуально. Так как место ограничено то первые три светодиода исключил из схемы, в итоге шкала начинается с 20км/час. Транзистор Q16 на плату не рисовал, мне эта функция не нужна. 
Разъем для программирования не рисовал в целях экономии места да и прошивка нужна лишь один
раз.  Кнопка програмирования будет установлена на место ручки тросика сбрасывающего суточный пробег, светодиод "сервис" буду устанавливать в любом удобном месте.